IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
File name: "Projektnummer"
Time stamp: "2019-08-07T18:51:37"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160225_1515(x64) - Exporter 17.0.416.0 - Alternate UI 17.12.14.0"
Application: "Autodesk Revit 2017 (DEU)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (DEU)"

People and organizations
  Person "stefanie.enkler" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "stefanie.enkler" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2017 (DEU)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (DEU)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "Projektnummer" | long name "Projektname" | phase "Projektstatus"
  IFCSITE "Default" | latitude 52° 30′ 59.765625″ | longitude 13° 23′ 59.998626″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Projektadresse", "Berlin", "Deutschland"
      IFCBUILDINGSTOREY "Ebene 0" | long name "Ebene 0" | elevation 0.
        contains 2 elements
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Basiswand:MW 24.0 WD 12.0" | object type "Basiswand:MW 24.0 WD 12.0:3900" | names: "Basiswand:MW 24.0 WD 12.0:388649" | material: layers "Basiswand:MW 24.0 WD 12.0" ("Wärmedämmung - hart" 0.12, "Mauerwerk - Ziegel, verputzt" 0.24) | property sets: Abhängigkeiten, Abmessungen, Phasen, Sonstige, Tragwerk, Pset_WallCommon
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "GIRA_123927" | object type "GIRA_123927" | names: "GIRA_123927:GIRA_123927:389840" | material: "Pure white silk matt" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Abhängigkeiten, Abmessungen, Elektro - Lasten, ID-Daten

Types
  IFCWALLTYPE "Basiswand:MW 24.0 WD 12.0" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Basiswand:MW 24.0 WD 12.0" ("Wärmedämmung - hart" 0.12, "Mauerwerk - Ziegel, verputzt" 0.24) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "GIRA_123927" | 1 occurrence | material: "Pure white silk matt" | property sets: Abhängigkeiten, Allgemein, ID-Daten, Sonstige

Property sets
  Sonstige | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Kategorie = "Projektinformationen" (IFCLABEL)
    Kundenname = "Bauherr" (IFCTEXT)
    Projektadresse = "Projektadresse" (IFCTEXT)
    Projektausgabedatum = "Projekt Datum" (IFCTEXT)
    Projektname = "Projektname" (IFCTEXT)
    Projektnummer = "Projektnummer" (IFCTEXT)
    Projektstatus = "Projektstatus" (IFCTEXT)
    Verfasser Firma 1 = "Firma 1" (IFCTEXT)
    Verfasser Firma 2 = "Firma 2" (IFCTEXT)
    Verfasser PLZ Ort = "PLZ Ort" (IFCTEXT)
    Verfasser Strasse = "Strasse" (IFCTEXT)
    Verfasser Telefax = "Telefax" (IFCTEXT)
    Verfasser Telefon = "Telefon" (IFCTEXT)
    Verfasser eMail = "E-Mail" (IFCTEXT)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Familienname = "Ebene" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Ebenen" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Familie = "Basiswand: MW 24.0 WD 12.0" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "Basiswand: MW 24.0 WD 12.0" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Wände" (IFCLABEL)
    Typ = "Basiswand: MW 24.0 WD 12.0" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "Basiswand: MW 24.0 WD 12.0" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteillistenebene = "Ebene: Ebene 0" (IFCLABEL)
    Familie = "GIRA_123927: GIRA_123927" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "GIRA_123927: GIRA_123927" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Elektroinstallationen" (IFCLABEL)
    Typ = "GIRA_123927: GIRA_123927" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "GIRA_123927: GIRA_123927" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Familie = "Ebene: Ebene" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "Ebene: Ebene" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Ebenen" (IFCLABEL)
    Typ = "Ebene: Ebene" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "Ebene: Ebene" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 type object
    Familienname = "Basiswand" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Wände" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 type object
    Familienname = "GIRA_123927" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Elektroinstallationen" (IFCLABEL)
  ID-Daten | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Autor = "" (IFCTEXT)
    Beschreibung von Unternehmen = "" (IFCTEXT)
    Gebäudename = "" (IFCTEXT)
    Unternehmensname = "" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Typname = "Ebene" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Kennzeichen = "1" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Gebäudegeschoss = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name = "Ebene 0" (IFCTEXT)
    Tragwerk = FALSE (IFCBOOLEAN)
  ID-Daten | properties | on 1 type object
    Baugruppenbeschreibung = "" (IFCTEXT)
    Baugruppenkennzeichen = "" (IFCTEXT)
    Beschreibung = "Mauerwerk 24.0 cm, Wärmedämmung 12.0 cm" (IFCTEXT)
    Typenkommentare = "Mehrschaliges Mauerwerk" (IFCTEXT)
    Typname = "MW 24.0 WD 12.0" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 1 type object
    Baugruppenbeschreibung = "" (IFCTEXT)
    Baugruppenkennzeichen = "" (IFCTEXT)
    Beschreibung = "Wohnungsstation Video AP Plus System 55 Reinweiß seidenmatt Merkmale: - Bei Verwendung je einer Spannungsversorgung für Türkommunikation können bis zu 28 Wohnungsstationen Video AP parallel genutzt werden. - Die Wohnungsstation Video AP Plus erkennt automatisch, ob eine Spannungsversorgung für Türkommunikation angeschlossen ist. Eine Brücke zwischen ZV und BUS ist nicht notwendig. - Farbdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung. - OSD Funktion, d. h. Texteinblendung im Display zur Statusanzeige und Menüführung. - Kapazitive Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige: Die Tasten werden durch leichte Berührung bedient. - Zuschaltbare Türöffnerautomatik: bei eingeschalteter Funktion wird der Türöffner nach Betätigung der Türstationsruftaste automatisch angesteuert. - Automatische Rufannahme: direktes Hineinsprechen oder -hören in einen Raum nach Internruf. - Gebührenfreier hausinterner Sprechverkehr mit bis zu zehn weiteren Wohnungsstationen. Die Bedientasten der Wohnungsstation Video AP Plus steuern die folgenden Funktionen:: - Manuelles Ein- und Ausschalten des TFT-Farbdisplays. - Kameraumschaltung - gezielte Anwahl der angeschlossenen Farbkameras. Im Display erfolgt die Textanzeige, welche Kamera aktuell angesteuert wird. - Schalten von Licht und anderen Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz-Schaltaktor. - Ansteuerung des Türöffners. - Rufton ein- und ausschalten. - Rufannahme. - Aktivierung der Durchsetzfunktion. - Einstellung von Rufton- und Sprechlautstärke. Funktionen im Endkundenmenü: - Internruf, Schalthandlung, Ruftonmelodie, Helligkeit, Farbsättigung, Kontrast, Einschaltzeit des Displays, Sprache (21 Sprachen wählbar), Tastentöne, Türöffnerautomatik (nach Installateurfreigabe), automatische Rufannahme (nach Installateurfreigabe). Zusätzliche Funktionen im Installateurmenü:: - Einstellung Haupt- Nebendisplay, Frequenzeinstellung, Terminierung der Leitung, Versionsanzeige, Werkseinstellung, Display ein...
    Codename = "" (IFCTEXT)
    GTIN = "4010337016243" (IFCTEXT)
    HAN = "123927" (IFCTEXT)
    Hersteller = "Gira" (IFCTEXT)
    OmniClass-Nummer = "" (IFCTEXT)
    OmniClass-Titel = "" (IFCTEXT)
    Typname = "GIRA_123927" (IFCTEXT)
    URL = "https://www.gira.de/" (IFCTEXT)
  Grafiken | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Farbe = 16711680 (IFCINTEGER)
    Linienmuster = "Verdeckt" (IFCLABEL)
    Linienstärke = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Symbol = "Beschriftung Ebene: Beschriftung Ebene" (IFCLABEL)
    Symbol bei Ende 1 Standard = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Symbol bei Ende 2 Standard = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Grafiken | properties | on 1 type object
    Farbfüllung für groben Maßstab = 0 (IFCINTEGER)
    Füllmuster für groben Maßstab = "Standard - Füllung" (IFCLABEL)
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Abhängigkeit oben = "Ebene: Ebene 1" (IFCLABEL)
    Abhängigkeit unten = "Ebene: Ebene 0" (IFCLABEL)
    Basislinie = "Wandachse" (IFCIDENTIFIER)
    Für Körper = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nicht verknüpfte Höhe = 3. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Oberkante ist fixiert. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumbegrenzung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterkante ist fixiert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verlängerungsabstand oben = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Verlängerungsabstand unten = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Versatz oben = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Versatz unten = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Basishöhe = "Projekt-Basispunkt" (IFCIDENTIFIER)
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Basisbauteil = "Basiswand : MW 24.0 WD 12.0" (IFCTEXT)
    Ebene = "Ebene: Ebene 0" (IFCLABEL)
    Erhebung = 1.55929420928197 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Ansicht = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 1 type object
    Vorgabe-Ansicht = 1.2192 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Abmessungen | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Fläche = 9. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Länge = 3. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Volumen = 3.24 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Abmessungen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Fläche = 0.0113125 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volumen = 0.000160875 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Abmessungen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Höhe für Berechnung = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Phasen | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Phase erstellt = "Phase 1" (IFCLABEL)
  Tragwerk | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Berechnungsmodell aktivieren = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tragwerk = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tragwerksverwendung = "Nichttragend" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "MW 24.0 WD 12.0" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.258196721311475 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "GIRA_123927" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Manufacturer = "Gira" (IFCLABEL)
  Elektro - Lasten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Element = "" (IFCTEXT)
    Stromkreisnummer = "" (IFCTEXT)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Analytische Eigenschaften | properties | on 1 type object
    Absorptionsgrad = 0.7 (IFCREAL)
    Rauigkeit = 3 (IFCINTEGER)
    Thermisch wirksame Masse = 316537.2 (IFCREAL)
    Thermischer Widerstand (R) = 3.87301587301587 (IFCREAL)
    Wärmeübergangskoeffizient (U) = 0.258196721311475 (IFCREAL)
  Konstruktion | properties | on 1 type object
    Abschluss an Wänden = "Keine" (IFCIDENTIFIER)
    Abschluss an Öffnungen = "Keine" (IFCIDENTIFIER)
    Breite = 0.36 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Funktion = "Außen" (IFCIDENTIFIER)
  Materialien und Oberflächen | properties | on 1 type object
    Tragendes Material = "Mauerwerk - Ziegel, verputzt" (IFCLABEL)
  Allgemein | properties | on 1 type object
    Abhörsicher = TRUE (IFCBOOLEAN)
    BIM = "https://media.stage.bim.site/t/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJjdCI6MSwidGYiOiJwdWJsaWMvZ2lyYS9iNjQ4NDNkLzEyMzkgMjcucmZhIiwiY2lkIjoiMzI3N2NjMjMtODFhOS00ZWUzLWE5MGEtYjQ3YmI0YzBiNjE2IiwicmlkIjoiYWZiMWQ1YTY2YWI3MjM0MDdlYTM4YTIwMGNhZDgzMDIiLCJwaWQiOiJlMzE2MDQ3NmY0OTc5YTYyYmZhZDNlYmQ3Mjc3ZjFjZThjOGIzZDQ0Iiwic2lkIjoiNjM0NzAiLCJ1dCI6NSwiaWF0IjoxNTY1MTg2NzQ5LCJpc3MiOiJodHRwczovL2FwaS5saXZlLmJpbS5zaXRlIiwic3ViIjoiYWRtaW5AYmltc2l0ZS5kZXYifQ.r-roVaoynvs0EGDL__40qwlu7oEhYcn_sEF0CAWcthQ/1239 27.rfa" (IFCTEXT)
    Bedienung Türöffner = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bildsystem = "PAL" (IFCTEXT)
    Funktions-Lampen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hörgerätekompatibel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Internkommunikation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ist System = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ist Zubehör = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lautstärkeregelung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mit Touchscreen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Mit Türöffnerautomatik = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rufabschaltung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rufunterscheidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schaltfunktionen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verbindung mit Smartphone möglich = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zusatzgerät anreihbar = FALSE (IFCBOOLEAN)