IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
File name: "Projektnummer"
Time stamp: "2019-10-21T12:52:26"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160225_1515(x64) - Exporter 17.0.416.0 - Alternate UI 17.12.14.0"
Application: "Autodesk Revit 2017 (DEU)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (DEU)"

People and organizations
  Person "stefanie.enkler" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "stefanie.enkler" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2017 (DEU)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (DEU)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "Projektnummer" | long name "Projektname" | phase "Projektstatus"
  IFCSITE "Default" | latitude 52° 30′ 59.765625″ | longitude 13° 23′ 59.998626″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Projektadresse", "Berlin", "Deutschland"
      IFCBUILDINGSTOREY "Ebene 0" | long name "Ebene 0" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "1209 03" | object type "1209 03" | names: "1209 03:1209 03:393515" | material: "White" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Abhängigkeiten, Abmessungen, Elektro - Lasten, ID-Daten

Types
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "1209 03" | 1 occurrence | material: "White" | property sets: Abhängigkeiten, Allgemein, ID-Daten, Sonstige

Property sets
  Sonstige | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Kategorie = "Projektinformationen" (IFCLABEL)
    Kundenname = "Bauherr" (IFCTEXT)
    Projektadresse = "Projektadresse" (IFCTEXT)
    Projektausgabedatum = "Projekt Datum" (IFCTEXT)
    Projektname = "Projektname" (IFCTEXT)
    Projektnummer = "Projektnummer" (IFCTEXT)
    Projektstatus = "Projektstatus" (IFCTEXT)
    Verfasser Firma 1 = "Firma 1" (IFCTEXT)
    Verfasser Firma 2 = "Firma 2" (IFCTEXT)
    Verfasser PLZ Ort = "PLZ Ort" (IFCTEXT)
    Verfasser Strasse = "Strasse" (IFCTEXT)
    Verfasser Telefax = "Telefax" (IFCTEXT)
    Verfasser Telefon = "Telefon" (IFCTEXT)
    Verfasser eMail = "E-Mail" (IFCTEXT)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Familienname = "Ebene" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Ebenen" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteillistenebene = "Ebene: Ebene 0" (IFCLABEL)
    Familie = "1209 03: 1209 03" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "1209 03: 1209 03" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Elektroinstallationen" (IFCLABEL)
    Typ = "1209 03: 1209 03" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "1209 03: 1209 03" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Familie = "Ebene: Ebene" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "Ebene: Ebene" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Ebenen" (IFCLABEL)
    Typ = "Ebene: Ebene" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "Ebene: Ebene" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 type object
    Familienname = "1209 03" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Elektroinstallationen" (IFCLABEL)
  ID-Daten | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Autor = "" (IFCTEXT)
    Beschreibung von Unternehmen = "" (IFCTEXT)
    Gebäudename = "" (IFCTEXT)
    Unternehmensname = "" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Typname = "Ebene" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Kennzeichen = "2" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Gebäudegeschoss = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name = "Ebene 0" (IFCTEXT)
    Tragwerk = FALSE (IFCBOOLEAN)
  ID-Daten | properties | on 1 type object
    BIMSITE_PRODUCT_ID = "f71cf4ecf9244ccdea814a23a289702145b9fd6b" (IFCTEXT)
    Baugruppenbeschreibung = "" (IFCTEXT)
    Baugruppenkennzeichen = "" (IFCTEXT)
    Beschreibung = "Wohnungsstation Video AP 7 Reinweiß glänzend Merkmale:<BR>- Komplett vormontierte Einheit mit einem 17,78 cm (7) großen TFT-Farbdisplay und komfortabler Freisprechfunktion.<BR>- Vollflächige Glasfront mit Touchfunktionalität und taktiler Rückmeldung.<BR>- Direkte Wandmontage oder Wandmontage mit Unterputz-Gerätedose bzw. Hohlwanddose.<BR>- Montage mit Standfuß für Platzierung auf Möbelstücken."" (IFCTEXT)
    Codename = "" (IFCTEXT)
    GTIN = "4,01034E+12" (IFCTEXT)
    HAN = "120903" (IFCTEXT)
    Hersteller = "Gira" (IFCTEXT)
    OmniClass-Nummer = "" (IFCTEXT)
    OmniClass-Titel = "" (IFCTEXT)
    Typname = "1209 03" (IFCTEXT)
    URL = "https://www.gira.de/" (IFCTEXT)
  Grafiken | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Farbe = 16711680 (IFCINTEGER)
    Linienmuster = "Verdeckt" (IFCLABEL)
    Linienstärke = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Symbol = "Beschriftung Ebene: Beschriftung Ebene" (IFCLABEL)
    Symbol bei Ende 1 Standard = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Symbol bei Ende 2 Standard = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Basishöhe = "Projekt-Basispunkt" (IFCIDENTIFIER)
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Basisbauteil = "<nicht verknüpft>" (IFCTEXT)
    Ebene = "Ebene: Ebene 0" (IFCLABEL)
    Erhebung = 1.51232269887445 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Ansicht = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 1 type object
    Vorgabe-Ansicht = 1.2192 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "1209 03" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Manufacturer = "Gira" (IFCLABEL)
  Abmessungen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Fläche = 0.0344565268254496 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volumen = 0.000892975288536131 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Abmessungen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Höhe für Berechnung = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Elektro - Lasten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Element = "" (IFCTEXT)
    Stromkreisnummer = "" (IFCTEXT)
  Phasen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Phase erstellt = "Phase 1" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Allgemein | properties | on 1 type object
    Abhörsicher = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausführung der Schnittstelle = "Sonstige" (IFCTEXT)
    BIM = "" (IFCTEXT)
    Bedienung Türöffner = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bildsystem = "PAL" (IFCTEXT)
    Datenblatt = "http://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?artikelnr=120903" (IFCTEXT)
    Farbe = "weiß" (IFCTEXT)
    Freisprechen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Funktions-Lampen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    HeinzeBIM = "https://www.heinze.de/bim/wohnungsstation-video-ap-7-tuerko-reinweiss/f71cf4ecf9244ccdea814a23a289702145b9fd6b" (IFCTEXT)
    Hörgerätekompatibel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Installationstechnik = "2-Draht" (IFCTEXT)
    Internkommunikation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ist System = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ist Zubehör = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Lautstärkeregelung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mit Memory-Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mit Touchscreen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mit Türöffnerautomatik = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mit Video = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Montageart = "Tischgerät" (IFCTEXT)
    Produktseite = "https://katalog.gira.de/de_DE/download.html?artikelnr=120903" (IFCTEXT)
    Rufabschaltung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rufunterscheidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schaltfunktionen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verbindung mit Smartphone möglich = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zusatzgerät anreihbar = TRUE (IFCBOOLEAN)